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[bookmark: _Toc201579970]Раздел 1. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации, размещению твердых коммунальных отходов

На территории Курской области в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие» реализуется региональный проект: «Экономика замкнутого цикла (Курская область)», которым определена необходимость достижения целевых показателей:
- Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов;
- Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов.
Плановые значения целевых показателей по обращению твердых коммунальных отходов, согласованные с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и публично – правовой компанией «Российский экологический оператор», приведены в таблице 1.1.

 Таблица 1.1 – Плановые значения целевых показателей по обращению с твердыми коммунальными отходами регионального проекта «Экономика замкнутого цикла», установленные для Курской области федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла».

	Год
	Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, %
	Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, %

	2026
	99,1
	26,3

	2027
	99,1
	26,3

	2028
	99,1
	26,3

	2029
	84,0
	26,3

	2030
	54,7
	100,0

	2031
	50,0
	100,0

	2032
	50,0
	100,0

	2033
	50,0
	100,0

	2034
	50,0
	100,0

	2035
	50,0
	100,0

	2036
	50,0
	100,0



[bookmark: _GoBack]Примечание: Указанные значения плановых показателей регионального проекта установлены исходя из ранее планируемых к созданию 5 объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами  и подлежат корректировке в связи с принятым решением Правительства Курской области о создании единого комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в Октябрьском.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, энергетической утилизации, утилизации твердых коммунальных отходов путем производства из их органической части искусственных грунтов, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ» установлены плановые значения показателей эффективности: 
- показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов в результате их обработки, направляемых на утилизацию (за исключением энергетической утилизации и утилизации органической части твердых коммунальных отходов путем производства искусственных грунтов) в 2027-2030 годах – 9 %, в 2031-2036 – 15 %;
- показатель эффективности извлечения органической части твердых коммунальных отходов, направляемой на утилизацию путем производства искусственных грунтов в 2031-2036 годах – 35 %.
Показатели обезвреживания твердых коммунальных отходов не предусмотрены.
[bookmark: _Toc201579971]Раздел 2. Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Расчетные величины образования, обработки, утилизации и (или) обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов по Курской области в целом на 2026 год и по годам на весь период действия территориальной схемы, в разрезе зон деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональные операторы) в целом на 2026 год и по годам на весь период действия территориальной схемы представлены в Приложении 1.
Масса образованных в течение года твердых коммунальных отходов с 2026 года определена на основании данных федерального статистического наблюдения и с учетом Распоряжения Правительства Курской области от 31.10.2025 № 896-рп «О прогнозе социально-экономического развития Курской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» согласно которому прогнозируется уменьшение численности населения.
На основании вышеизложенного значительного роста образования отходов не ожидается.
[bookmark: _Toc201579972]На период 2026 - 2030 годов для определения расчётных величин обработки, утилизации и (или) обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов исключены муниципальные образования где на период действия режима чрезвычайной ситуации и проведения контртеррористической операции коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами не оказывается и не обеспечивается безопасное нахождение гражданских лиц. Данные муниципальные образования определены на основании Перечня, утверждённого протоколом от 13.01.2025 № 2 (в редакции протокола от 28.07.2025 № 29) заседания оперативного штаба по реализации в Курской области Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757. Также исключён вследствие невозможности использования МСК ООО «СУР». 
Раздел 3. Действующие объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции

Сведения о действующих объектах обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Курской области приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 
	Наименование объекта обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочной станции (далее - объект)
	Террито-рия муници-пального образова-ния или части муници-пального образова-ния
	Адрес объекта
	Координа-ты места нахожде-ния объекта
	Вид деятельности, осуществляемый на объекте
(заполняется путем выбора из следующих видов деятельности:
1 - обработка твердых коммунальных отходов;
2 - размещение твердых коммунальных отходов;
3 - обезвреживание твердых коммунальных отходов;
4 - энергетическая утилизация твердых коммунальных отходов;
5 - утилизация твердых коммунальных отходов (за исключением энергетической утилизации твердых коммунальных отходов);
6 - перегрузка (транспортирование) твердых коммунальных отходов)
	Годовая мощ-ность объекта, тыс. тонн
	Проектная вместимость объекта размещения отходов, максимальное количество твердых коммунальных отходов, допустимых к накоплению на перегрузочной станции, тыс. тонн
	Остаточ-ная вмес-тимость объекта размещения отходов, тыс. тонн
	Дата определения оста-точной вместимости объекта размеще-ния отходов
	Год плани-руемого вывода объекта из эксп-луата-ции
	Плановые значения показателей эффективности объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Полигон ТБО АО «САБ по уборке г. Курска»
	Курский район
	Курская область, Курский район, Пашковский с/с, д. Чаплыгина
	51.853647, 36.154163
	2
	201,6
	7463,4
	65,9
	01.01.2026
	2031[footnoteRef:1] [1:  Объект будет выведен из эксплуатации после ввода в промышленную эксплуатацию Единого комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в составе объекта захоронения мощностью 200 тыс.тонн/год, объекта утилизации мощностью 110-130 тыс.тонн/год, объекта обработки мощностью 300 тыс.тонн/год.] 

	показатель бесперебойности приема твердых коммунальных отходов – 100 %, показатель эффективности учета твердых коммунальных отходов – 100 %, показатель минимизации негативного воздействия на окружающую среду (kOC) - 100

	Площадка накопления для перегрузки в Щигровском районе
	Щигровский район
	Курская область, Щигровский район, Вишневский с/с
	51.8503, 37.0678
	6
	15
	-
	-
	-
	-
	-

	Площадка накопления для перегрузки в Касторенском районе
	Касторенский район
	Курская область, Касторенский район, Ленинский с/с
	51.819396, 38.106891
	6
	15
	-
	-
	-
	-
	-

	Площадка накопления для перегрузки в Мантуровском районе
	Мантуровский район
	Курская область, Мантуровский район, Мантуровский с/с
	51.421661, 37.102594
	6
	15
	-
	-
	-
	-
	-

	Площадка накопления для перегрузки в Горшеченском районе
	Горшеченский район
	Курская область, Горшеченский район, Старороговский с/с
	51.439562, 38.045176
	6
	6
	-
	-
	-
	-
	-

	МСК ООО «СРВ»
	Городской округ город Железногорск
	Курская область, г. Железногорск, микрорайон Промплощадка-6, участок 4
	52,338458, 35,453017
	1
	50
	-
	-
	-
	2031[footnoteRef:2]1 [2: ] 

	показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов в результате их обработки, направляемых на утилизацию (за исключением энергетической утилизации и утилизации органической части твердых коммунальных отходов путем производства искусственных грунтов): с 01.01.2026 по 31.08.2026 - 5,7%; с 01.09.2026 по 31.12.2026 - 9%;   показатель эффективности извлечения органической части твердых коммунальных отходов, направляемой на утилизацию путем производства искусственных грунтов - 0%;

	Полигон ТБО ООО «Экопол»
	Октябрьский район
	Курская обл., Октябрьский район, Большедолженковский с/с
	51.728750 35.855368
	2
	106,168
	626,599
	40,106
	01.01.2026
	2031[footnoteRef:3]1 [3: Объект будет выведен из эксплуатации после ввода в промышленную эксплуатацию Единого комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в составе объекта захоронения мощностью 200 тыс.тонн/год, объекта утилизации мощностью 110-130 тыс.тонн/год, объекта обработки мощностью 300 тыс.тонн/год.] 

	Бесперебойность приема ТКО – 99,73%, Эффективность учета ТКО – 100%

	Площадка накопления для перегрузки «Хомутовка»
	Хомутовский район
	пгт.Хомутовка
	51.930870, 34.542350
	6
	5
	-
	-
	-
	-
	-

	Площадка накопления для перегрузки «Фатеж»
	Фатежский район
	Фатежский район
	52.062826, 35.882503
	6
	10
	-
	-
	-
	-
	-

	Площадка накопления для перегрузки «Обоянь»
	Обоянский район
	г.Обоянь, ул.Мирная , 45 квартал 15
	51.211107, 36.230489
	6
	15
	-
	-
	-
	-
	-

	Площадка накопления для перегрузки Пристенский район
	Пристенский район
	Пристенский район, пгт.Кировский
	51.286457, 36.690126
	6
	8
	-
	-
	-
	-
	-

	Площадка накопления для перегрузки в Беловском районе
	Беловский район
	Беловский район, Корочанский сельсовет
	51.151483, 35.725227
	6
	8
	-
	-
	-
	-
	-

	Площадка накопления для перегрузки в Суджанском районе[footnoteRef:4]2 [4: 2 объекты исключены вследствие невозможности использования ] 

	Суджанский район
	Суджанский район, Махновский сельсовет
	51.187464, 35.327359
	6
	13
	-
	-
	-
	-
	-

	МСК ООО «Экопол»
	Октябрьский район
	Курская обл., Октябрьский район, Большедолженковский с/с
	51,72875, 35,855368
	1
	80
	-
	-
	-
	2031[footnoteRef:5]1 [5: 1Объект будет выведен из эксплуатации после ввода в промышленную эксплуатацию Единого комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в составе объекта захоронения мощностью 200 тыс.тонн/год, объекта утилизации мощностью 110-130 тыс.тонн/год, объекта обработки мощностью 300 тыс.тонн/год.] 

	Показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов в результате их обработки, направляемых на утилизацию (за исключением энергетической утилизации и утилизации органической части твердых коммунальных отходов путем производства искусственных грунтов): до 01.09.2026г. - 6%, с 01.09.2026г. - 9%

	МСК ООО «СУР»[footnoteRef:6]2 [6: 2 объекты исключены вследствие невозможности использования ] 

	Рыльский район
	Курская область, Рыльский район, в границах МО  «город Рыльск»
	51.544991, 34.655674
	1
	70
	-
	-
	-
	2031[footnoteRef:7]1 [7: 1 Объект будет выведен из эксплуатации после ввода в промышленную эксплуатацию Единого комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в составе объекта захоронения мощностью 200 тыс.тонн/год, объекта утилизации мощностью 110-130 тыс.тонн/год, объекта обработки мощностью 300 тыс.тонн/год.] 

	-


[bookmark: _Toc201579973]
Министерством восстановления, развития приграничья и строительства Курской области выдано ООО «Экопол» разрешение на строительство № 46-17-65-2026 от 02.07.2026 в отношении объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией: Полигон для захоронения твердых бытовых отходов на территории Большедолженковского сельсовета Октябрьского района Курской области: 2-ая очередь строительства, 3-я очередь строительства, 4-ая очередь строительства.
Сведения о проектных характеристиках данного объекта капитального строительства приведены в таблице 3.2.




Таблица 3.2 - Проектные характеристики объекта капитального строительства Полигон ТБО ООО «Экопол»

	№
п/п
	Обозначение очередь/карта
	Проектная площадь м2
	Расчётная вместимость в м3
	Расчётная вместимость в тоннах
	Планируемый срок ввода в эксплуатацию
	Стоимость строительства карт без НДС, в ценах 2026 года.

	1
	2 очередь, 2карта
	11 210
	116 328
	127 961
	31.12.2026
	32 218 717,06 руб.

	2
	3 очередь, 1карта
	13 722
	141 199
	155 319
	31.05.2027
	37 961 544,47 руб.

	3
	3 очередь, 2карта
	15 081
	155 183
	170 701
	31.12.2027
	41 531 540,79 руб.

	4
	4 очередь, 1карта
	17 848
	183 656
	202 022
	31.12.2029
	49 151 577,48 руб.

	5
	4 очередь, 2карта
	14 922
	153 547
	168 902
	31.12.2031
	41 093 670,95 руб.

	Итого:
	83503
	860222
	946 244
	
	201 957 050,75 руб.




Раздел 4. Планируемые к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции

Сведения о планируемых к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочных станциях приведены в таблице 4.1.


Таблица 4.1 - Планируемые к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции 

	Наименование объекта обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочной станции (далее - объект)
	Территория муниципального образования или части муниципального образования
	Координаты места нахождения объекта
	Вид деятельности, осуществляемый на объекте 
(заполняется путем выбора из следующих видов деятельности: 
1 - обработка твердых комму-нальных отходов; 
2 - размещение твердых комму-нальных отходов; 
3 - обезвреживание твердых коммунальных отходов; 
4 - энергетическая утилизация твердых коммунальных отходов; 
5 - утилизация твердых комму-нальных отходов (за исключением энергетической утилизации твердых коммунальных отходов); 
6 - перегрузка (транспортирование) твердых коммунальных отходов)
	Тип проекта 
(заполняется путем выбора из следующих типов проектов: 
1 – строи-тельство; 
2 – рекон-струкция; 
3 - вывод из эксплуата-ции)
	Год планируемого ввода объекта в эксплуатацию (реконст-рукции объекта), вывода объекта из эксплуата-ции (при реализации проекта по выводу объекта из эксплуата-ции)
	Плани-руемая мощность объекта, тыс. тонн
	Планируе-мая вмести-мость объекта размещения отходов, макси-мальное количество твердых комму-нальных отходов, допусти-мых к на-коплению и перегрузке на перег-рузочной станции, тыс. тонн
	Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в соответствии со сводным смет-ным расчетом стоимости строи-тельства или реконструкции объекта в соответствии с проектной документацией, тыс. рублей
	Плановые значения показателей эффективности объекта

	Единый комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами в составе объекта захоронения мощностью 200 тыс.тонн/год, объекта утилизации мощностью 130 тыс.тонн/год, объекта обработки мощностью 300 тыс.тонн/год.
	Октябрьский район
	51,734502, 35,859976
	1, 2, 5
	1
	2030
	захоронение – 200, утилизация – 110-130, обработка -300
	-
	8000000
	показатель бесперебойности приема твердых коммунальных отходов – 100 %, показатель эффективности учета твердых коммунальных отходов – 100 %, показатель минимизации негативного воздействия на окружающую среду  - 100 %, показатель эффективности извлечения вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов в результате их обработки, направляемых на утилизацию (за исключением энергетической утилизации и утилизации органической части твердых коммунальных отходов путем производства искусственных грунтов) – 15 %, показатель эффективности извлечения органической части твердых коммунальных отходов, направляемой на утилизацию путем производства искусственных грунтов – 43 %, показатель реализации вторичных ресурсов, извлеченных из твердых коммунальных отходов – 10 %
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Схема потоков твердых коммунальных отходов Курской области в 2026-2036 гг. приведена в Приложении 2 и учитывает этапность ввода в эксплуатацию перспективных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, приведенными в Таблице 4.1.
На период 2026 - 2030 годов из схемы потоков исключены населенные пункты, где на период действия режима чрезвычайной ситуации и проведения контртеррористической операции коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами не оказывается и не обеспечивается безопасное нахождение гражданских лиц. 
Также вследствие невозможности использования исключены следующие объекты: 
- на период 2026 - 2030 годов: МСК ООО «СУР» и площадка накопления для перегрузки в Суджанском районе; 
- на 2026 год: площадка накопления для перегрузки в Беловском районе.

Перспективная схема потоков твердых коммунальных отходов на 2031 – 2036 годы предусматривает использование перегрузочных станций (ПС). 
Экономический анализ расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов с использованием перегрузочных станций по сравнению с транспортированием твёрдых коммунальных отходов без использования перегрузочных станций, приведён в Приложении 3.
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Раздел 6. Сведения о зонах деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами
Сведения о зонах деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – региональный оператор) приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. 
	Наименование зоны деятельности регионального оператора
	Юго-западная
	Северо-восточная

	Территории муниципальных образований, входящих в зону деятельности регионального оператора
	Городской округ город Железногорск
Городской округ город Курчатов
Городской округ город Льгов
Льговский муниципальный район
Фатежский муниципальный район
Железногорский муниципальный район
Пристенский муниципальный район
Медвенский муниципальный район
Октябрьский муниципальный район
Конышевский муниципальный район
Большесолдатский муниципальный район
Беловский муниципальный район
Глушковский муниципальный район
Суджанский муниципальный район
Кореневский муниципальный район
Курчатовский муниципальный район
Дмитриевский муниципальный район
Хомутовский муниципальный район
Рыльский муниципальный район
Обоянский муниципальный район
	Городской округ город Курск
Городской округ город Щигры
Горшеченский муниципальный район
Золотухинский муниципальный район
Черемисиновский муниципальный район
Мантуровский муниципальный район
Поныровский муниципальный район
Тимский муниципальный район
Курский муниципальный район
Касторенский муниципальный район
Щигровский муниципальный район
Солнцевский муниципальный район
Советский муниципальный район



